***Orneta, 24.02.2021 r.***

***Załącznik nr 7 do SIWZ NR: 1-1/IO/II/2021***

***„Wykonanie nowej wiaty załadunkowej, w celu umożliwienia załadunku samochodów typu (wanna) w niesprzyjających warunkach pogodowych z tzw. baterii 24 szt. zbiorników metalowych w Elewatorze Orneta”***

**ZMIANA w: draft umowy**

**w postępowaniu w trybie przetargowym na wykonanie nowej wiaty załadunkowej,   
w celu umożliwienia załadunku samochodów typu (wanna) w niesprzyjających warunkach pogodowych z tzw. baterii 24 szt. zbiorników metalowych   
w Elewatorze Orneta**

*- na podstawie punktu I, ust. 5, SIWZ*

**Zamawiający**: ELEWARR ul. Al. Wincentego Witosa 31; 00 – 710 Warszawa

Oddział Spółki w Malborku, ul, Daleka 72, 82 - 200 Malbork

**dokonał modyfikacji draftu umowy w następujący:**

**1. W treści** **§ 1 ust. 3, pkt. 3.2.2 - Parametry techniczne redlerów załadunkowych będącego przedmiotem zamówienia.**

***dodaje się podpunkt - oznaczony literą e), o niżej podanej treści:***

**„e)** Wymaganym jest montaż tzw. pomostu technologicznego do obsługi redlera wysypowego (dotyczy drugiego redler z zasuwami, który będzie zamontowany   
w konstrukcji wiaty załadunkowej będącej przedmiotem zamówienia).

Pomost technologiczny do obsługi redlera wysypowego będzie zamontowany po jednej stronie redlera, w taki sposób, aby umożliwiał wykonanie obsługi technicznej na całej jego długości oraz będzie posiadał wymagania techniczne w zakresie bhp   
w tym:

- drabinkę wejściową z zabezpieczeniem,

- barierkę bezpieczeństwa,

- pomosty z kratownicy (tzw. kosze technologiczne) do obsługi układów napędowych redlera, w tym: pomost do obsługi układu napędowego redlera, pomost do obsługi układu napinającego redlera **„**

**2. Pozostała treść draftu umowy pozostaje bez zmian.**